(무대기계 II) 정오표

[공공연장 안전 및 관련법규 정오표]

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
48	맨 아래	~사막 재료이나 국내에서는 구입할 수 없으므로 대개는 일반~	~사막 재료로서 극장 보유 막장치로 주로 활용되며, 소형 무대장치용으로는 흔히 일반~
61	중간	유성마카으로	유성마카로
64	중간	합판은 못으로	합판은 못이나 나사로
	아래 2째줄	등이 있는데 합판보다 저렴하여	등이
	표 파티클보드	9mm에서부터 23mm 두께까지 있다.	삭제
	표 코어보드	3mm	얇은
	표 코어보드	18mm, 25mm 두께로 생산된다.	삭제
	표 콤파넬	3mm	얇은
	표 하드보드	3mm부터 12mm 두께까지 있다. 우레탄바니시를 칠하면 뮤지컬용 바닥으로 우수하다.	삭제
	표 MDF	3mm부터 30mm 두께까지 있다.	삭제
65	중간	현재 국내에서 검정 파이텍스는 주문생산을 한다.	삭제
※ 64, 65쪽 수정사항들은 시장 상황에 따라 수급내용이 달라지므로 삭제, 변경합니다.
129	위 5~6째줄	무공침의	무공질의
148	표 6.1	사다리꼴 나사의 그림 수정
150	표 6.2	기계적 고정의 방법에 ‘풀림방지판 사용’이 2번 쓰임.	‘풀림방지판 사용’ 하나 삭제
155	2	특히 중간축을 사용하는 경우에는 축의 연결시 설치 방법에 주의하여야 한다.	문장이 충분한 의미 전달을 하고 있지 못하고 전체 내용에 영향이 없으므로 삭제함.
161	14	체인전동방식은～ 동력을 전동하는 방법이다.	동력을 전달하는 방법이다.
162	2	충격하중, 편하중 등 일부 체인에 하중이 집중되는 경우에는 주의가 필요하다.	충격하중, 편하중 등이 체인의 일부분에 집중되는 경우에는～
164	24	홈이 마찰되고 있다는 증거이다.	홈이 마모되고 있다는 증거이다.
165	2	5년 정도까지는 사용이 가능하므로 그 후에는 V벨트를 교체하여 사용하는 것이 바랍직하다.	5년 정도까지는 사용이 가능하다. 그러나 5년 이내에 V벨트를 교체하는 것이 바람직하다.
177	5	장치봉 전체가 수평을 유지하면서 고른 하중 분포를 갖기 위해서는 장치봉을 달고 있는 와이어로프의 장력 분포간에 차이가 발생하게 되는데, 이것은 3모멘트 방정식(equation of three moments)에 의해 수학적으로 입증할 수 있다.	장치봉에 하중이 걸리지 않은 경우나 장치봉 전체에 하중이 고르게 걸린 경우에, 장치봉은 수평을 유지하도록 하여야 한다. 이 때 장치봉을 매달고 있는 와이어로프들은 장력 분포가 일정하지 않게 나타난다. 이러한 현상은 3모멘트 방정식(equation of three moments)에 의해 수학적으로 입증할 수 있다.
179	9	평형추는 15kg 정도의 요철이 있는 유닛식으로,～	평형추는 5~15kg 정도의 요철이 있는 블록 형태의 유닛식으로,～
190	14	회전자계의 회전수를 NS[r/min(rpm)], 회전자의 회전수를 NR[r/min(rpm)]이라 하면,	회전자계의 회전수를 NS[rpm], 회전자의 회전수를 NR[rpm]이라 하면,
194 195	전체	‘Δ(델타)’가 ‘△(삼각형)’로 표기되어 있음	194쪽 1, 3, 4, 5줄과 195쪽 1, 3, 6, 11, 14, 15줄에 올바른 Δ(델타)로 변경
194	5	선로전류(ISΔ)	선로전류(ISΔ)
197	4	3상교류의 상 순서가～	3상 교류의 상의 순서가～
206	22	일반적으로 전동기의 선정시 출력이 선정된다.	일반적으로 전동기를 선정하면 감속기의 감속비 등에 따라 출력이 결정될 수 있다.
227	그림 8.9	계단창	계단참
232	19	최대 80m/min의 속도로 설계하여 운영되고 있다.	최대 80m/min 이상의 속도로 설계하여 운영되고 있다.
248	19	그 구성은 전동부 호이스트, 2차 제어 컨트롤 배선, 평형추 고정 와이어로프, 밸브를 통한 드렌처 시스템, 방화막 구동 와이어로프, 구동 가이드레일, 평형추, 드렌처 파이프 등으로 구성된다.	그 구성은 ① 전동부 호이스트, ② 2차 제어 컨트롤 배선, ③ 평형추 고정 와이어로프, ④ 밸브를 통한 드렌처 시스템, ⑤ 방화막 구동 와이어로프, ⑥ 구동 가이드레일, ⑦ 평형추, ⑧ 드렌처 파이프 등으로 구성된다.
268		9.2절 릴레이 시퀀스 제어	홈페이지 공지번호 120번 첨부파일로 변경
269	10	램프 L이 꺼진다.	램프 L이 켜진다.
271	그림9.8