(무대음향 II) 정오표

[공공연장 안전 및 관련법규 정오표]

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
39	3	공기는 스프링과 같이 소밀을 반복하여 전달된다.	소리는 매질인 공기가 스프링과 같이 소밀을 반복하여 전달되는 종파이다.
44	12	[eqn: Bell= log {{I}_{1}} over {{I}_{0}}]	[eqn: bel= log {{I}_{1}} over {{I}_{0}}]
45	2	모두 10배이지만 W의 직접적인 비교는 당연히 복잡하고 곱셈을 해야 하는 불편함이 있다.	힘의 단순한 양적차이는 의미가 없고 그 비례를 구해야한다.
45	4	[eqn: dB = 10 log{ 700W} over {700W }]	[eqn: dB = 10 log{ 700W} over {70W }]
	14	10 log = [eqn: {I}_{1} over {I}_{0}] = 10 log([eqn: {P}_{1} over {P}_{0}])2 = 20 log[eqn: {P}_{1} over {P}_{0}]	10 log[eqn: {I}_{1} over {I}_{0}] = 10 log([eqn: {P}_{1} over {P}_{0}])2 = 20 log[eqn: {P}_{1} over {P}_{0}]
58	10	소리의 속도는 파장의 길이에 따라 상쇄와 보강간섭이 일어나는 위치가 정해진다.	어느 특정한 공간에서 두 소리가 발생한다고 가정하면, 소리의 속도와 파장에 따라, 즉 두 음의 높이에 따라 상쇄와 보강간섭이 일어나는 위치가 정해진다.
78	2	[eqn: {R} =rm { 1} over { {{ 1} over {R}_{1}}+ {{ 1} over {R}_{1}}+{{ 1} overR}_{1}}+…}]
80	2	전류는 I (V), 전압은 E (A), 저항을 R (Ω)이라고 하면	전류는 I (A), 전압은 E (V), 저항을 R (Ω)이라고 하면
80	4	전류가 직류(DC) 1V이고 저항이 100Ω이면 전류는 10 mA(밀리암페어)	전압이 직류(DC) 1V이고 저항이 100Ω이면 전류는 10 mA(밀리암페어)
80	6	저항이 100Ω으로 같고 전류가 직류(DC) 2V이면 전류는 20 mA가 된다.	저항이 100Ω으로 같고 전압이 직류(DC) 2V이면 전류는 20 mA가 된다.
81	14
82	4~	예를 들어 전류가 1V이고 저항이 100Ω이면 전력은 10mW(밀리와트)가 된다.	예를 들어 전압이 1V이고 저항이 100Ω이면 전력은 10mW(밀리와트)가 된다.
		전류	전력
		저항이 100Ω으로 같고 전류가 2V이면 전력은 40mW가 된다.	저항이 100Ω으로 같고 전압이 2V이면 전력은 40mW가 된다.
		전류	전력
82	그림3.7
86	3	전력과 전압과의 관계식 을 힘의 비 데시벨 수식에 대입	전력과 전압과의 관계식 을 힘의 비, 데시벨 수식에 대입
91	18	UV 미터가 대략	VU 미터가 대략
96	12	끼워 넣는 접지	망원 접지
124	16	지향 특성이 좁아지는 특성으로	지향각이 좁아지는 특성으로
	16~17	일어나면 지향각을	일어나면 두 마이크 간의 지향각을
160	1	R =[eqn: {1} over {{1} over {8} + {1} over {8} + {1} over {8}}]+[eqn: {1} over {{1} over {16} + {1} over {16}}]=[eqn: {1} over {{1} over {8}}]	[eqn: R={ 1} over { {{ 1} over {8+8 }}+{{ 1} over {8+8 }}} ={ 1} over { {{ 1} over {16 }} + {{ 1} over {16 }} } = { 1} over { { 1} over {8 } }]
161	10	8Ω스피커 : [eqn: { 2} over { 4}]× 360 =[eqn: { 1} over {2}]× 360 = 90W	8Ω스피커 : [eqn: { 2} over { 8}]× 360 =[eqn: { 1} over {4 }]× 360 = 90W
165	14	소리가 메마른 듯한	메마른 듯한 소리로 울리는
178	1	디-에서는	디-에서(de-esser)는
209	13	이것의	이것은
216	마지막	마이크는 될수록	마이크는 되도록
225	마지막	시간 지연을 시켜준다	시간을 지연 시켜준다
227	1	douuble bass	double bass
234	5	소리를	소리 크기를
299	(ㄱ) 12	간섭 현상(comb filter) 296	삭제