무대기술일반

[무대예술전문인자격검정 표준교재 정오표]

[2차] 24년 4월: 21, 29, 31, 32, 33, 38, 49, 50, 51, 52, 58, 61, 65, 72, 89, 91, 116쪽 추가

[3차] 25년 1월: 102, 116, 158, 164, 165, 197, 207, 208, 210, 211, 224, 258, 305, 311,                      320, 327~345, 353, 388, 393, 443, 450, 455, 456, 459, 465쪽 추가

[4차] 25년 4월: 82, 84, 85, 86, 90, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 175, 178, 217, 239, 258, 259

쪽수	위치	수 정 전	수 정 후
21	상 2	원할한	원활한
25	상 3	<그림2-14>의 평면도	<그림2-15>의 평면도
	하 3	무대 디자인을 제시하였다. 무대 3종 세트를 제시하였다.	무대 3종 세트를 제시하였다.
29	상 4	두개의 프루시니움	두개의 프로시니엄
31	상 6	이탈리아식 프로시니움	이탈리아식 프로시니엄
	하 7	프로시니엄 아취를	프로시니엄 아치를
32	상 3	개발된 프로시니움	개발된 프로시니엄
33	하 2	쉐익스피어를	셰익스피어를
38	그림2-28	프로시니움 경계선	프로시니엄 경계선
	하 8	프로시니엄 아취	프로시니엄 아치
49	하 12	가부끼	가부키
50	하 4	가부끼가	가부키가
51	하 6	풍기분란을 (중략) 여성이 가부끼를 추는 것을 금지했다.	풍기문란을 (중략) 여성이 가부키를 추는 것을 금지했다.
52	상 3	실화로 억을하게 죽은	실화로 억울하게 죽은
	하 2	마라브(Mizhavu)	미자브(Mizhavu)
	하 4	미라브	미자브
56	하 10	연행, 춤 악기연주, 점치기	연행, 춤, 악기연주, 점치기
	하 4	신당(신당)	신당(新堂)
58	하 1	창자 역시 여러해	창자는 판소리를 이끄는 주체로서 여러해
61	상 3	징 소고	징, 소고
	상 6	가무음주를	음주가무를
65	상 5	돌출부대 형식으로	돌출무대 형식으로
	상 6	교량무대는 가부끼 공연의	교량무대는 가부키 공연의
72	상 7	비전아래,	비전아래
82	상 7~8	관람객석 수가 1,000석 이상이면 대공연장, 300석 이상 1,000석 미만이면 중공연장, 300석 미만의 객석 규모를 갖춘 공연장은 소공연장이다.	관람객석 수가 800석 이상이면 대공연장, 300석 이상 800석 미만이면 중공연장, 300석 미만의 객석 규모를 갖춘 공연장은 소공연장이다.
84	상 1	(2) 돌출무대 (Thrust Stage)	(2) 돌출무대 (Thrust stage)
85	상 7	(3) 원형무대 (Arena Stage)	(3) 원형무대 (Arena stage)
86	상 6	① 개방형 무대, 가변형 무대(Open Stage/Flexible Stage)	개방형 무대, 가변형 무대(Open stage/Flexible stage)
	그림 3-5	그림 3-5 개방형 무대 (Open Stage)	그림 3-5 개방형 무대 (open stage)
89	하 4	문학, 연극 음악	문학, 연극, 음악
90	상 4	오케스트라 피트(Orchestra Pit)	오케스트라 피트(orchestra pit)
91	상 1	간 플라잉 타워라고 불리는	간과 플라잉 타워라고 불리는
	상 5	조명타워등이 있는데	조명타워 등이 있는데
93	하 12	수직 시간선을 무대 높이를 정하는 것	수직 시간선을 무대 높이로 정하는 것
95	하 8	빈야드(Vine-Yard)	빈야드(Vineyard)
96	하 2	인터미션(intermission:막간 휴식시간)때 시간을 보내는 곳, 매표소(box office)와 물품보관소(cloak room)	인터미션(Intermission:막간 휴식시간)때 시간을 보내는 곳, 매표소(Box office)와 물품보관소( Cloak room)
98	하 2	조리개(teaser and tormentor)	조리개(Teaser and tormentor)
	하 1	가변프로시니엄(False Proscenium)	가변프로시니엄(False proscenium)
99	상 2	쇼포털(show portal)	쇼포털(Show portal)
	하 2	프로시니엄아치(Proscenuim Arch)	프로시니엄아치(Proscenuim arch)
100	하 4	회전무대(turn table), 수평이동무대(wagon stage)	회전무대(Turn table), 수평이동무대(Wagon stage)
102	하 2	(scissor), 스크류 잭(screw jack), 스파이럴(spiral), 링크체인(rink chain)	(Scissor), 스크류 잭(Screw jack), 스파이럴(Spiral), 링크체인(Rink chain)
103	상 5	의자구조물(seat wagon)	의자구조물(Seat wagon)
	하 13	장치봉(set batten)장치를 위한 공간이다. 보통 그리드(grid)	장치봉(Set batten)장치를 위한 공간이다. 보통 그리드(Grid)
	하 8	(flytower)	(Flytower)
104	하 3	장치봉(set batten)	장치봉(Set batten)
105	하 1	조정갤러리(fly gallery, operating gallery)	조정갤러리(Fly gallery, operating gallery)
106	상 1	전환수(flycrew/flyman)	전환수(Flycrew/flyman)
	상 2	하중갤러리(loading gallery)	하중갤러리(Loading gallery)
	상 5	조명브리지(Light Bridge)	조명브리지(Light bridge)
107	상 4,5	스톨(stall), 입석(stand all)	스톨(Stall), 입석(Stand all)
	하 7	메차닌(mezzanine)	메자닌(Mezzanine)
	하 5	박스석(Box Seat)	박스석(Box Seats)
109	하 1	장치제작실(scene shop), 의상제작실/의상보관실(costume shop/wardrobe)	장치제작실(Scene shop), 의상제작실/의상보관실(Costume shop/wardrobe)
110	상 5	무대오른쪽(StageRight), 무대왼쪽(StageLeft)	무대오른쪽(Stage right), 무대왼쪽(Stage left)
	그림3-37	무대 방향 (Stage Direction)	무대 방향 (Stage direction)
	하 2	무대 뒷쪽/무대 위쪽(US, Upstage)	무대 뒷쪽/무대 위쪽(US, Up Stage)
111	상 1	무대 위쪽(US, Upstage)	무대 위쪽(US, Up stage)
	하 7	무대오른쪽(StageRight), 무대왼쪽(StageLeft)	무대오른쪽(Stage right), 무대왼쪽(Stage left)
116	상 8	달성하기 위해	달성하기 위한
120	표4.2 예산	예산 규모 큼 고저입 비중 높음	예산 규모 큼 고정비 비중 높음
144	하 8	관객의 안전에 만전을 기하여야 한며	관객의 안전에 만전을 기하여야 하며
147	상 9	고고작업의 휴대공구는	고소작업의 휴대공구는
158	상 2	스치로폼	스티로폼
164	하 3	설치 해	설치해 (띄워쓰기)
165	하 1	셋트	세트
175	표 5.3	¼”=1”∙ 0” ½”=1”∙ 0” 6”=1”∙ 0” 4”= 1”∙ 0” 2”= 1”∙ 0” 1”= 1”∙ 0” ¾”=1”∙ 0” 1/8”= 1”∙ 0”	¼”=1’ - 0” ½”=1’ - 0” 6”= 1’ - 0” 4”= 1’ - 0” 2”= 1’ - 0” 1”= 1’ - 0” ¾”=1’ - 0” 1/8”= 1’ - 0”
178	상	주무대의 중심(CS, center stage) 아랫무대(DS, downstage), 뒷쪽을 윗무대(US, upstage) 무대오른쪽(SR, stage right), 왼쪽을 무대왼쪽(SL, stage left)	주무대의 중심(CS, Center stage) 아랫무대(DS, Down stage), 뒷쪽을 윗무대(US, Up stage) 무대오른쪽(SR, Stage right), 왼쪽을 무대왼쪽(SL, Stage left)
186	그림5-24 ZL	영점선(가급적 배연포켓 뒷선	영점선(가급적 스모크포켓 뒷선)
189	하 1	도면상 아래 기호를 표시함으로써	도면상 <그림 5-28>의 기호를 표시함으로써
197	상 1	치수 보조선	치수보조선(띄워쓰기)
204	상 6	③ 누진치수 가입법	③ 누진치수 기입법
207	상 3	무대장치(Sceney)	무대장치(Scenery)
208	상 4,7	구연	구현
210	상 14	1사이(寸)	1사이(才)
211	하 4	SE₀, E₀, E, E₂(실내사용금지),	SE₀, E₀, E₁, E₂(실내사용금지),
	하 11	박판(베니어(veneer)	박판(博板,veneer)
217	하 1,2	2inch(50.8mm) 스케줄 40(3.91mm)	1 ½ inch(48.3mm) 스케줄 40(3.68mm)
223	하 1	대부분 모든 약품 뛰어난 전기	대부분 모든 약품에 잘 견디며 뛰어난 전기
224	상 9	안장강도	인장강도
239	하 2	팔렛 캐스터(Pallet casters)	팔렛 캐스터(Pallet Casters)
240	하 3	① 안전모(Safety Helmetst, Hard Hats)	① 안전모(Safety Helmets, Hard Hats)
246	상 7	표준 연필보다 잡기 쉬고 둥글지	표준 연필보다 잡기 쉽고 둥글지
247	하 5	닿을 수 없는 작은 영역에 잡기	닿을 수 없는 작은 영역을 잡기
248	그림 5-119	뺀찌	펜치
254	하 4	구멍을 내는 용도롤	구멍을 내는 용도로
255	상 3	앞쪽 날의 직경이 크서	앞쪽 날의 직경이 커서
258	상 7	트리머(핸드루터)	트리머(Trimmer, Handheld router)
	하 5	핸드 그라인더(Grinder)	앵글 그라인더(Angle grinder)
	상 7	그림 5-131	그림 5-131 루터 / 트리머 / 전동대패
	하 1	회전하고 진동하는 벨트에	회전하는 벨트에
259	그림 5-132	핸드 그라인더	앵글 그라인더
266	상 1	막장치 전환에는 아래와 다양한	막장치 전환에는 <그림5-141>과 같이 다양한
	하 9	배경의 개수의 제한이 없으며 동영상 구현에	배경 개수의 제한이 없으며 동영상 구현을 통해
271	상 8	(10z=28g)	(10oz=28g)
	하 9	(X샤, 샤막 등은 사람의 일본 발음이다.)	(X샤, 샤막 등은 사막의 일본 발음이다.)
278	그림5-145	캠퍼스 햄퍼	캔버스 햄퍼
279	상 5	수납 리프트(backcloth life)	수납 리프트(backcloth lift)
282	상 5	버팀대 역시 치 각재에 못 하나이므로	버팀대 역시 한치 각재에 나사못 하나이므로
292	상 3	뚜껑관	뚜껑판
294	상 2	계단/충계	계단/층계
304	하 2	따르도 록하는 것이	따르도록 하는 것이
305	상 12	라카 페인트	락카 페인트
311	상 5	Grainning	Graining
312	상 7	선이 잘 그리려면	선을 잘 그리려면
320	하 8	Grainning	Graining
327~345	하단 제목	5. 무대소퓸	5. 무대소품
353	하 10	큐(Que)	큐(Cue)
388	상 4	소리는 음향와트	소리는 1음향와트
393	하 3	신호를 전달하는 부분	음원
408	하 3	엔클로저(enclosure)	인클로저(enclosure)
439	하 4	칼로 깍아 쓰는 타입을	칼로 깎아 쓰는 타입을
443	상 5	무대위에	무대 위에 (띄워쓰기)
450	하 14	장면기계	씬머신
455	상 7	사용하였고	사용되었고
456	상 12	프로젝션 맵핑	프로젝션 매핑
459	상 11	큐(Que)	큐(Cue)
465	상 4	LED 월	LED 월(wall)
465	상 5	벽	월(wall)
471	우 12	누진 치수 가입법	누진 치수 기입법

끝.