공연장안전및관련법규 정오표

[무대예술전문인자격검정 표준교재 정오표]

[2차] 24년 5월 업데이트: 66쪽

[3차] 25년 4월 업데이트: 85, 86, 133, 142

쪽수

위치

수 정 전

수 정 후

저자소개

하10

2022년 문화체율관광부장관 표창

2022년 문화체육관광부장관 표창

11

표1.4

2행3렬

무대, 행사장, 장치 제작소에서 기계 장치, 기게 설치, 제어시스템에 적용

무대, 행사장, 장치 제작소에서 기계 장치, 기계 설치, 제어시스템에 적용

12

표1.5

11행2렬

안전을 확보할 수 있는 관리체계를 획립한다.

안전을 확보할 수 있는 관리체계를 확립한다.

28

상11~12

무대바닥과 충돌이 일어나거나 그리드와 충돌이 일어나지 않는

무대바닥 또는 그리드와 충돌이 일어나지 않는

33

하5

(1) 면막(house curtain)

(1) 면막(main curtain, house curtain)

33

하12

면막(main curtain)

면막(main curtain, house curtain)

35

하3

브리지에 가까이 있으면

조명 브리지 등 조명시설에 가까이 있으면

39

상1

조명봉(lignt batten)

조명봉(light batten)

64

표(3상 3선식)

85

상12

기준 값을 통해  설계전류(IB, 부하의 정격정류)는 정격전류 또는 전류설정(In, 차단기의 정격전류)

기준 값을 통해  설계전류(IB, 부하의 정격정류)는 정격전류 또는 전류설정(In, 차단기의 정격전류)

86

상1

In은 도체의 허용전류(IZ, 케이블 허용전류)보다 작아야 한다.

In은 도체의 허용전류(IZ, 케이블 허용전류)보다 작아야 한다.

86

상2

또한, 통상적인 동작 전류(I2, 차단기의 유효동작 전류)는 IZ의 1.45배 값보다 낮아야 한다.

또한, 통상적인 동작 전류(I2, 차단기의 유효동작 전류)는 IZ의 1.45배 값보다 낮아야 한다.

86

상3

(2) 전선의 전열

(2) 전선의 절연

86

상12

인장하중으로 표시한 전선의 세기를 20% 이상 감소시키면 안된다.

인장하중으로 표시한 전선의 강도를 20% 이상 감소시키면 안된다.

133

하단

S: 단면적(㎟)

여기서 l: 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류[A]

t: 자동차단을 위한 보호장치의 동작 시간(s)

k: 보호도체, 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수로 기본 보호에 대한 규정에 의함

여기서,

S: 단면적(㎟)

l:  보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류(A)

t: 자동차단을 위한 보호장치의 동작 시간(s)

k: 보호도체, 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수로 기본 보호에 대한 규정에 의함

142

상단

· 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보

· 이상전압의 억제

· 전로 보호장치의 확실한 동작 확보

· 이상전압 억제

167

상10

분규내용 및 기준은

분류내용 및 기준은

170

표[3]

32	전류 접촉	“감전”- 전기설비의 ~ 아아크에 접촉된 경우.

32	전류 접촉	“감전”- 전기설비의 ~ 아크(arc)에 접촉된 경우.

180

상2

쇄기에 로프를 ~

쐐기에 로프를 ~

183

상1

(2) 벨트슬링의 모드계수

(2) 벨트 슬링의 모드계수

183

하2

(3) 벨트슬링의 점검 및 폐기

(3) 벨트 슬링의 점검 및 폐기

195

하4

(2) 해체 작업의 계획

(2) 해체작업의 계획

202

하3

② 경작업(전구교체, 전기통〮신 작엽 ~

② 경작업(전구교체, 전기통〮신 작업 ~

205

상5

불은 일상생활에 있어 필수 불가결한 존재이며, 불은 단순히 음식물을 요리하고 보금자리를 따뜻하게 하여 주는 것은 물론, 기술을 바탕으로 사회를 발전시키는 원동력이 된다.

불은 일상생활에 있어 필수 불가결한 존재이며, 음식물을 요리하고 보금자리를 따뜻하게 하여 주는 것은 물론, 기술을 바탕으로 사회를 발전시키는 원동력이 된다.

205

하4

소화는 이 방법을 역이용하여 작업을 하는 것이다.

소화는 이 원리를 역이용하여 하는 작업이다.

211

하13

가스가 누설될 ~ 가끔 비누거품 등을 ~

가스가 누설될 ~ 주기적으로 비누거품 등을 ~

212

상7

냉각소화: ~ 온도를 낮으로서 ~

냉각소화: ~ 온도를 낮춰 ~

237

하2

측정장비: ~ 사용할 수 있다.소음계는~

측정장비: ~ 사용할 수 있다. 소음계는~

238

표5.18

(출처 : KOSHA GUIDE W-23-2016 작업장에서의 소음 측정 및 평가방법)

[괄호 삭제 및 굵은표시 해제]

출처 : KOSHA GUIDE W-23-2016 작업장에서의 소음 측정 및 평가방법

269

상3

고소작업은 6.3.3.6 고소작업의 내용을 준수한다.

고소작업은 6장 3절의 3)-(6) 고소작업의 내용을 준수한다.

290

상15

건축법 시행령 제46조제1,2항

건축법 시행령 제46조 제1항 및 제2항

312

그림

7-3

[그림 수정(세로->가로)]

314

그림

7-4

[그림 수정(세로->가로)]

329

하11

면막(house curtain)

면막(main curtain, house curtain)

끝.