무대기계 정오표

[무대예술전문인자격검정 표준교재 정오표]

[2차] 24년 4월: 33, 154, 202, 207, 213, 241, 242, 243, 245, 295, 394, 430, 437, 458, 459쪽 추가 (      은 1차 수정후 내용 수정됨)

[3차] 25년 1월: 15, 18, 27, 76, 81, 93, 95, 97, 102, 103, 108, 109(추가), 113(추가), 114(추가), 171, 176, 178, 183, 207, 215, 217, 223, 224, 225, 261, 269, 303, 304, 335, 397, 409, 429, 439, 462, 482쪽 추가

[4차] 25년 4월: 페이지 추가 없음. 수정 후 내용 수정됨

쪽수

위치

수 정 전

수 정 후

3

상3

무대기계의 완결성을 무대장치와 세트 그리고 공연장의 무대기계를 음식과 그릇으로 설명한다면 음식이 그릇을 통해 완성되는 것으로 비유할 수 있다.

무대장치와 세트 그리고 공연장 무대기계를 예를 든다면 음식(무대장치와 세트)이 그릇(무대기계)을 통해 완성되는 것으로 무대기계의 완결성을 비유할 수 있다.

하6

언어적인 요소 등이 있으며

언어적인 요소 등이 있다.

4

상3

못한 것을 예로 보여주고 있다.

못한 것과 연관이 있다.

하9

영문으로 표현하면 stage machinery로

영문으로는 스테이지 머시너리(stage machinery) 혹은 스테이지 엔지니어링(stage engineering)으로

5

상5

무대기계는 일반적으로 두 개로 크게

무대기계는 크게 2개의 영역으로,

상12

공연단체의 무대기계로 볼 수 있다.

공연 무대기계 장치로 볼 수 있다.

6

하5

의미와 혼재되어 있어서

의미와 혼재되어 있다. 따라서

8

하7

장치 구분을 통합적으로 구분할 수 있게 되었다.

장치를 통합적으로 구분할 수 있게 되었다.

12

상3

협력하고 있다.

협력하고 있는 것은 유사하다.

상6

공연장의 기계설비

공연장이 소유한 무대기계 설비

상7

프로덕션의 공연 무대장치의 기계설비

프로덕션이 소유한 공연 무대기계 장치 설비

상9

프로덕션의 공연 무대세트

프로덕션 공연 무대세트/막/조명/음향/영상등의 장치

하6

있는 것이 특이한 부분인데, 보는 것과 구조 안정성 부분을 보면

있는 것이 주목할 부분이다.

14

하3

중요한 것은 공연장 및 공연단체 무대기계 스태프와 감독 모두 이러한 디자인과 제작 과정에 대한 이해가 모두 필요하다는 그것과 빠른 소통은 더 나은 무대장치와 무대기계의 연출과 안전으로 연결된다는 것이다.

공연장 및 공연단체 무대기계 스태프와 감독 모두 이러한 디자인과 제작 과정에 대한 이해를 기반으로 협력해야 한다. 소통이 빠를수록 더 나은 무대장치와 무대기계의 연출과 안전과 연결된다.

15

표 1.4

상 2

타이블

타이틀

18

상3

전대 테이블

턴테이블

19

하14

정도이다.

정도가 전부이다.

20

상5

이러한 과정은 자연스러운 과정이며

예산서의 갱신은 자연그러운 과정이며

상7

이러한 예산서의

예산서의

22

하3

일반적으로 사용제한 하중의 120%를 기준으로

해외의 경우 사용제한 하중의 120%를 기준으로

25

하1

무대장치/ 기계의 하이라키 컨트롤(Control of Hierarchy)

하이라키 콘트롤 혹은 위험관리계층 (Hierarchy of Controls)

26

상1

그림 1.6 Control of Hierarchy

Hierarchy of Controls

27

상4

브레이크의 이중화 및 더 정밀한 무대기계 인코터

브레이크의 이중화 및 더 정밀한 무대기계 엔코더

29

상4

Big Production Book

Production Big Book

33

상9

가치고

가지고

하11

경우들이 증가하고 있으며

늘고 있다.

38

상12

회의등을 통해

기록 등이 반영되어

39

상3

일관서을

일관성을

하6

스프링쿨러와 충돌하거나

및 공조 장비와 부딪히거나

40

하5

2~3층에

여러 층에

41

상6

상부나 하부의 같은 위치에 있거나

상하부의 평면 위치에서

43

상9

표현해야 할 때 별도의 상세도를 작성할 수 있다.

표현해야 할 때 추가로 작성될 수 있다.

하2

볼 수 없는 부분 적용이 가능하다.

확인할 수 없는 부분을 표현할 수 있다.

45

하8

무대리깅 국제실무규범

국제 엔터테인먼트 리깅 실무 규약

하5

무대리깅 국제실무규범

국제 엔터테인먼트 리깅 실무 규약

48

상3

무대장치의를

무대장치를

하12

기반에서 운영 제도 프로그램이다.

에서 운영 가능한 제도 프로그램이다.

49

상12

이 두 가지 제도 프로그램은 국해외

이 프로그램들은 해외와 국내 일부

50

표 1.15

엔터테인먼트 리깅 실무 국제 코드

국제 엔터테인먼트 리깅 실무 규약

51

상1

이는 무대 하중, 이나 엔지니어링 도면 기호를 사용함에 있어도 동일하다.

절삭 등을 위한 엔지니어링 제작 도면도 일반적인 산업 도면 기호를 따르고 있다.

52

하 4

해치란 닫힌 영역, 객체 등 다양한 패턴이나 그라데이션(gradation)을 이용하여 채우는 기능 으로

해치는 공연장 콘크리트 및 H빔 단면, 무대 세트 혹은 데크 단면, 그리고 리깅 악세사리의 단면까지 사용되어

58

하6

표 1.23에서 기술팀은 수평 이동 왜건 무대라는 유닛을 설계하고 제작하기 위해 다양한 다양성을 검토하는 과정의 예시를 보여준다.

표 1.23은 수평 이동 왜건 무대의 유닛화 예시로 설계 및 제작을 위한 무대기술 팀이 다양한 기술 해결과정을 볼 수 있다.

66

표 2.5

1MN/m2

1kN/m2

1Nm

1 MN/m2

1 kN/m2

1 Nm

67

상10

관성(inertia)는

관성(inertia)은

상14

영향이다.

영향으로 볼 수 있다.

75

하8

x, y축을

X(H), y(V)축을

76

상3

235kgf (= 4m * 60kgf * 9.81N/kgf)

240kgfm 혹은 2.35kNm (1 kgfm = 9.80665 Nm)

상9

이 과정에서 물체의 충격력은 낙하하는 거리와 로프 혹은 와이어로프의 신장력과 정지한 거리를 통해 계산될 수 있다. 이때 발생하는 충격하중은 낙하한 거리에 비례하고 신장량(Stop distance) 혹은 로프가 늘어난 거리와 반비례한다.

이 과정에서 물체 충격력은 낙하 거리와 로프 혹은 낙하물의 정지했던 길이(Stop distance) 혹은 이때 로프의 늘어났던 거리를 통해 계산될 수 있다. 이때 발생하는 충격하중은 낙하한 거리에 비례하고 로프가 늘어난 거리와 반비례한다.

상15

[eqn: D _{S}]=물체가 낙하하여 정지한 거리

[eqn: D _{S}]=물체가 낙하하다가 정지한 거리

80

하9

N/m의 방식으로 표기한다.

되도록 N/m등의 단위를 적용한다.

81

하2

그림 2.17의 예시와 같이 무대데크의 무게와 가로등의 하중을 활용하여 무대데크를 지지하는 다리의 힘을 구할 수 있다. 이러한 계산식은 다음과 같은 과정을 통해 구할 수 있다.

이를 활용해 그림 2.17의 무대데크에 적용되는 다리 R1과 R2 전체의 힘의 분배를 알아보자. 무대 깊이는 1m로 가정하고, 데크의 등분포 무게는 0.5kg/m2, 가로등 세트 집중하중은 20kg으로 무대 깊이 중앙에 위치한다.

82

그림  2.17

무대데크와 가로등 예시

무대데크와 가로등 예시 (데크의 폭은 1m이다.)

84

상3

제조사제 제공한

제조사에서 제공한

상7

제조되는 제품의

제품의 성능이

하3

대안적인 KS 마킹은 한국 산업 표준으로 제작된 것으로 대안적으로 CE 기준과 유사하며 대안적으로 선택 할 수 있으며

국내의 기준인 KS 마킹은 한국 산업 표준으로 제작되었다는 것을 증명하는 것으로 CE 기준과 유사하며 대안적으로 선택 사용될 수 있다.

92

하9

10m 미터의 와이어로프에 매달려 있는 5kg의 물체가 1m 낙하하고 물체가 낙하하였고

10m의 와이어로프에 매달려 있는 5kg의 물체가 1m 낙하하고 물체가 낙하하였다.

93

상3, 5,  10(2), 13

신장력

신장량

95

표 2.14

종류3

수평추락방지 그림 교체

표 2.14

종류3상3

구명줄을 따라 이동 가능,

트롤리와 구명줄을 따라 이동 가능,

표 2.14

하2

약 230kg

약 2,300kgf

97

상11

2m 높이에서 추락하는 경우 이때의 중력 가속도는 간단한 계산을 위해 10g로 적용하면 다음과 같다.

2m 높이에서 추락하면 충격력은 10G, 즉 중력가속도(G)인 9.81m/s2의 10배가 되어 다음과 같은 식이 성립한다.

상14

h=1400/70×10=2[m]

h=1400/(70×10)=2[m]

하4

로딜 갤러리

로딩 갤러리

101

하5

충압

풍압

102

상4

공연 상활에 맞는 기준을

공연 상황에 맞는 기준을

상12

속도압(q)는 정지 상태의 공기를 일정한 속도로 흐르게 하는 압력을 말한다. 속도압 방정식은 크레인 정지와 이동시로 구분하는데 크레인 정지 상태를 기준으로 사용하고 높이 h는 풍압 방정식 q = 8.4 × ⁴√h에서 h는 LED 스크린의 가장 높은 부분에 일반적으로 풍속이 가장 크기 때문에 가장 높은 부분을 적용하거나 일반적으로 가장 높은 위치에 풍향계가 있

음을 가정하여 6m로 설정하고 속도압 방정식은 다음과 같이 구할 수 있다.

속도압 q = (V^2/30) × ⁴√h =

((10m/2)/30)2×[eqn: root {4} of {6}]=11.1×[eqn: root {4} of {6}]=11.1*1.56=17.3[kgf/[eqn: m ^{2}]]

속도압(q)는 정지 상태의 공기를 일정한 속도로 흐르게 하는 압력이다. <타워크레인의 구조·규격 및 성능에 관한 기준 9조>의 크레인 속도압 계산식을 참고해 야외 LED를 크레인 정지 상태라고 감안하여 속도압을 계산해보자. 참고로 이동식 크레인은 계산 기준이 없다. V는 설계 기본 풍속 10m/s, 높이 h는 LED 스크린에서 풍압이 가장 높을 최고 지점인 6m를 적용하였다.

속도압 q = (V2/30) × [eqn: root {4} of {h}] 에서, V

((102)/30)×[eqn: root {4} of {6}]=3.33×[eqn: root {4} of {6}]=3.33×1.57=5.23[kgf/[eqn: m ^{2}]]

하2

= 17.3 × 1.4 × 36 = 871.92 kgf ≒ 8.55 [kN]

= 5.23 × 1.4 × 36 = 263.59 kgf ≒ 2.58 [kN]

103

상6

10 m/s 기준에서 이미 8.55kN를 달하므로 외력에 내력이 전달되면서 스크린 지지 구조물 자체가 부서지거나 전체 트러스 구조물을 전복시키는 결정적인 역할을 할 수 있다.

10 m/s에서 풍하중이 약3kN에 이르기 때문에 바람의 외력이 LED 구조물의 내력으로 전달되면서 LED 구조 방식에 따라서 스크린 지지 구조물 자체가 부서질 수도 있다. 이는 LED 스크린과 연결된 무대 전체 구조물을 전복시키는 결정적인 요인이 될 수 있다.

104

하8

해달 물체

해당 물체

108

하2

= 637 [kgf/mm2]

≒ 6.37 [kgf/mm2]

109

상4

이때 늘어난 용수철 길이의 변형된 길를

반대(-)로 늘어난 용수철의 변형된 길이를

상5

x는 동일한 무게의 추의 개수

x는 늘어난 길이

상8

변형률이 변형률

변형률

하15

힘의 범위를 ‘탄성 한계’라고 한다.

힘의 지점을 “탄성 한계‘라고 한다.

하3

하중을 가하면

힘을 가하면

110

상3

무대 철물의 재사용이 어려운 구간으로

철물의 변형률이 상대적으로 높은 구간으로

113

하11

쏠리는 현상으로 비유적으로 설명될 수 있다.

쏠리는 현상을 예시로 설명할 수 있다.

하2

호이스트 적용되는 관성(중력가속도)=(0.5m/[eqn: s ^{2}])G=0.5/9.81≒0.05[m/[eqn: s ^{2}]]

호이스트에 적용되는 힘의 변화 =(0.5m/[eqn: s ^{2}])/G=0.5/9.81≒0.05 혹은 5%

114

상3

헤드블럭에 적용된는

헤드블럭에 적용되는

표

2.24

P3 4,945N

P3 4,935N

122

상2

공연법의 정의는

공연법 정의는

하8

표 3.1에 언급된 언급하는

다만 표 3.1에 언급된

127

그림 3.4

잘린 부분 복구

(확대하여 확인 할 것)

128

하5

감속 기능을 도와 다.

감속 기능을 도와준다.

131

하2

가짜 프로시니엄 아치(false proscenium)

가변 프로시니엄 아치(false proscenium arch)

132

표 3.4

상3

boxteaser

box teaser

133

표 3.6

상3

국내에는 설치된 극장이 없다.

삭제

138

상1

100~200 nits,

200nits,

141

표 3.10

상9

피할 수 있다..

피할 수 있다.

153

표 3.14

하1

스플라이서 (spicier)

스플라이서 (splicer)

154

하14

커튼 사이즈: 6m × 10m (가로 × 세로)

∙ 커튼 무게: 25 oz/yd2, 벨루어 직물

∙ 커튼 마감: 100% 풀 니스 (Fullness)

∙ 커튼 상단 처리 무게: 0.25kg/m2 (미터당)

∙ 커튼 하단 포켓 길이: 0.3m

∙ 하단 체인 무게: 0.14 kg/m

∙ 커튼 겹칩 구간: 0.5m

∙ 커튼 사이즈: 6m × 10m (세로 × 가로)

∙ 커튼 무게: 25 oz/yd2, 벨루어 직물

∙ 커튼 마감: 100% 풀 니스 (Fullness)

∙ 커튼 상단 처리 무게: 0.25kg/m (미터당)

∙ 커튼 하단 포켓 길이: 0.3m

∙ 하단 체인 무게: 0.14 kg/m

∙ 커튼 겹침 구간: 0.5m

하7

먼저 커튼의 하중 계산은 커튼의 수직 구간을 먼저 계산한다. oz/yd2 단위를 kg/m2로 변환한다. 1oz/yd2 = 0.034kg/m² 이므로 다음과 같이 변환할 수 있다.

커튼 1m² 당 무게 = 25 × 0.034 = 0.85 [kg/m²]

상단의 마감 처리 무게를 더한다. 웨빙 및 고멧의 무게는 미터당 0.25kg/m2 이므로,

벨루어 직물 무게 = 0.85 + 0.25 = 1.1 [kg/m2]

여기에 커튼 높이 6m와 포켓 밑단 처리 길이의 합인 0.3m를 직물 무게 값에 곱한다.

1.1 × 6.3 = 6.93 [kg/m2]

막의 주름 (풀니스) 100% 적용해서, 100%는 2를 곱한다.

6.93 × 2 = 13.86 [kg/m2]

하단에 설치하는 미터당 포켓 체인 길이를 곱한다.

미터 당 전체 커튼의 무게 = 13.86kg/m2 + 0.14 kg/m2 = 14 [kg/m2]

이렇게 구해진 미터당 전체 커튼의 무게인 14kg/m2 미터당 필요한 트랙의 하중과 각 캐리어의 하중을 결정하는 데 중요한 자료가 된다.

커튼의 하중 계산을 위해 m당 전체 커튼의 무게를 계산한다. 이를 위해 oz/yd2 단위를 kg/m2로 변환한다. 1oz/yd2 = 0.034 kg/m² 이므로 다음과 같이 변환할 수 있다.

커튼 1m² 당 무게 = 25 × 0.034 = 0.85 [kg/m²]

커튼 높이인 6m에 포켓 밑단 처리 길이의 합인 0.3m를 더해 m당 직물 무게 값에 곱한다.

6.3 x 0.85 = 5.355 [kg/m]

상단의 마감 처리 무게를 더한다. 웨빙 및 고멧의 무게는 m당 0.25kg/m 이므로,

5.355 + 0.25 = 5.605 [kg/m]

막의 주름 (풀니스, fullness)이 100% 혹은 2배 주름이므로 2를 곱한다.

5.605 × 2 = 11.21 [kg/m]

하단에 설치하는 m당 포켓 체인 길이를 더한다.

m당 전체 커튼의 무게 = 11.21kg/m + 0.14 kg/m = 11.35 [kg/m]

이렇게 구해진 m당 전체 커튼의 무게는 12kg 정도로 트랙과 캐리어의 유효하중을 결정하는 데 중요한 자료가 된다.

156

상5

필요를 반용하는 것이다.

필요를 반영한다.

하3

[kg./m]

[kg/m]

158

표

3. 18

상6

마스터 캐리어가 없는 경우가 많음

마스터 캐리어가 없는 때도 있다.

159

하4

각 트랙에 대한 설명으로

각 트랙 요소에 대한 설명으로

164

하5

기성품을 없으나 제작소를 중심으로 이와 유사핟게

기성품은 없으나 제작소를 중심으로 이와 비슷하게

171

상4

무대 현장에서는 안전한 공연 관리를 위해 자 혹은 아이로 마감된 제품 사용을 원칙으로 한다.

무대 현장에서는 안전한 공연 관리를 위해 쟈(jaw) 혹은 아이(eye)로 마감된 제품 사용을 원칙으로 한다.

174

상3

D/d 비율을 가능한 D/d 의 가능한

100% 정도 예를들어 이와 유사한 정도하면 25:1 이상의 기준을 충족시키도록 이상의 기준을 충족시키도록 권장하고 있다.

D/d 비율을 가능하다면 100% 수준으로 유지하는 것이 좋으며 이를 반대로 표현하면 D/d 100% 수준을 유지하기 위해 최소 25:1 이상의 케이블 로프 비율을 유지하는 것이 좋다.

하6

아이볼트를 분리하기 어불가능하도록 제작한다.

아이볼트를 분리하기 어렵게 제작하고 있다.

176

표

4.9

미국 파이프 스케줄

파이프 스케줄(SCH)

하9

운전압력의 10배를 배관 재질의 최대 허용응력으로 나눈 값으로 계산된다.

운전압력(P)을 배관재질 최대허용응력(S)으로 나눈 값에 10을 곱한 것으로 단위는 Mpa이다.

178

표

4.10

(c) 파이프 커플러

(c) 스크류 타입 (파이프 커플러)

179

상5

약 65% 수준의 경량이면서 유사한 유사한 인장 강도를 가지고 있어 부식에 강하며,

약 1/3 수준의 경량이면서 1/3 이하의 인장 강도를 가지고 있다. 부식에 강하며

183

표 4.13

사진

사진이 명확하지 않음

흑백 처리 대신 그레이 계열 처리

표 4.13

하10

연결 후 정확한 트러스 길이 구현

부속의 수명 길음

연결 후, 트러스 길이 변화 거의 없음

긴 부속 수명

표 4.13

하2

그루브 핀 플러그를 회전형 너트로 결합

다른 방식 보다 빠른 설치가 가능

별도의 툴 필요 없음

4개 방식 중 가장 가격이 높음

제조사가 한정적이고 고중량 트러스 제품이 없음

연결 후 정확한 트러스 길이 구현

그루브 핀 플러그를 회전형 너트로 결합

타 커플링 방식보다 빠른 설치가 가능

별도의 툴(tool) 필요 없음

커플링 방식 중 가장 가격이 높음.

특정 제조사의 제품이며, 고중량 트러스 제품은 상대적으로 없는 편임

연결 후, 트러스 길이 변화 거의 없음

184

그림 4.7

사진

사진이 잘 보이지 않음

흑백 처리 대신 그레이 계열 처리

185

상13

소극장같이 일부 트러스를 사용하는 장치봉이 있는 경우

공연장에서 상설로 트러스를 사용하는 경우

하7

다이몬드

다이아몬드

187

상9

적용되거나 적용이 되지 않는다.

사용되거나 적용이 되지 않는다.

192

그림 4.13

제목:

사각 트러스의 노드와 오프 노드 적용 사례

제목:

사각 트러스의 오프 노드(off node) 사용 예시

193

상2

브래이싱(bracing)배치가 좌우가대칭되는

브래이싱(bracing) 배치에서 좌우가 대칭되는

상6

좌우 브레이싱이 대칭된

좌우 브래이싱이 대칭된

그림 4.14

브레이싱 패턴 연결이 올바르게 연결된 사례

브래이싱 패턴 연결이 올바르게 연결된 사례

196

상2

알 수 없는 부분이

미지수가

202

하9

d. 추가 분산하중 계산

모멘트에 영향을 주지 않는 선에서 F2에 적용하지 않았던 추가 케이블을 적용한다.

F2 = 126+6 = 131 kgf

모든 계산을 정리하여 적용되는 힘을 구하면 다음과 같다.

F1 = 106 kgf

F2 = 131 kgf

F3 = 300 kgf

d. 추가 분산하중 계산

모멘트에 영향을 주지 않는 선에서 F2, F3에 적용하지 않았던 추가 케이블을 적용한다.

F2 = 126+6 = 132 kgf

F3 = 300+12 = 312 kgf

모든 계산을 정리하여 적용되는 힘을 구하면 다음과 같다.

F1 = 106 kgf

F2 = 132 kgf

F3 = 312 kgf

203

하5

크라페이론

크라이페이론

207

표 5.1

상2

외부 편조 성유

외부 편조 섬유

표 5.1

상7

이러한 구조를 로프 안에 로프로 표현한다. 서로 다른 섬유를 결합하여 서로 다른 원료의 특정 특성을 결합한 로프로 만들 수도 있다.

이러한 구조를 보고 로프 안에 로프가 들어있다고 설명할 수도 있다. 서로 다른 섬유 혹은 다른 원료의 특성을 결합한 로프를 제작할 수도 있다.

208

상8

맞는 로프로는 5/8″(12mm) 로프가 필요하다.

맞는 로프 최소 지름은 5/8″(12mm)가 될 수 있다.

209

상14

이러한 진공은 관성이 되어 제어하기

계속되는 진동은 리깅을 제어하기

210

상3

아래의 방정식과 같이 마찰계수(μ)가 높을수록 마찰력을 높이기 위해 로프 코팅에 끈적이는 물질을 사용하거나 로프의 마감을 매끄럽지 않게 한다.

방정식에서 볼 수 있듯이 드럼 양쪽의 인장력을 개선하기 위해서 마찰계수(μ)를 높일 수 있다. 예를 들어 마찰력이 개선되는 로프 코팅이 적용된 제품을 선택할 수도 있다.

213

하3

위에서 언급한 로프의 특성과 성능에 관한 내용을 참고하여 로프의 성능을 이해하고, 목적에 맞는 로프를 선택하고 사용하며 관리하는 능력을 활용하는 것은 매우 중요하다.

앞의 내용에서 언급된 로프의 특성을 참고하여 로프의 치수, 성능을 사전에 이해하고 로프를 선택 및 관리하는 능력이 필요하다.

214

상10

(2) Stage Set X6

(2) Stage Set X

215

하11

테크노바-12(T-12)

재질: Technova-12 (테크노바-12)

테크노라-12(T-12)

재질: Technora® (테크노라)

217

하17

적정한 마찰력과 높은 내열성을 가지고 있어 플라잉 연기에 안정성을 지니고 있다

쌤탄(Samthane)이라는 수성 폴리우레탄이 코팅되어 로프에 마찰력과 내열 특성이 추가되어 플라잉 효과 제어에 도움이 된다.

218

하4

10-20분 정도의 교육만 받으면 진행 할 수 있을 정도로 쉽다.

짧은 교육을 통해서도 배울 수 있으며 로프 스플라이싱 필요성이 높아지고 있어 교재에 채택되었다.

221

하11

또한, 감은 두매듭보다는 클로브 히치라는 용어를 산악 및 구조에서는 더 많이 사용하게 되어, 정확한 용어를 사용하는 것이 필요하다.

예를 들어, 감은 두매듭은 교재에서 원어인 클로브 히치로 사용되었는데, 산업에서는 이 용어가 더 많이 인용되고 있고 일반적으로 매듭과 히치를 구분하여 사용하기도 한다.

223

하4

벤드 매듭(bend knob)은 로프와 로프를 연결하기 위해 사용되는 매듭이다. 안전을 위해 최대한 사용기간, 재질, 로프의 지름이 유사한 로프끼리 연결하는 것을 원칙으로 하며

벤드 매듭(bend knot)은 로프와 로프를 연결하는 응용 매듭(utility knob)으로 오버헤드 리깅 같은 안전과 관련된 하중(critical load)등의 사용에 주의가 필요하다. 사용기간, 재질, 유사 지름의 로프 사용이 원칙이나,

224

하4

최대 부하 강도(MBS)이

최대파단하중(MBS)가

하8

매듭법이다. 고매듭이 2개인 경우에도 최대 4:1의 기계적 이득을 구현할 수 있다. 이 매듭은

히치 방법이다. 고매듭이 2개인 경우에도 최대 4:1의 기계적 이득을 구현할 수 있다. 이 히치 방법은

225

하6

빌레이 핀 매듭

빌레이 핀 매듭(belay Pin Tie)

하2

비자 로프인

비자전 로프인

241

상5

코일을 사용하여 가장자리에 서서, 자유단에서 떨어진 곳에서 직선으로 굴릴 수 있다. 또한, 회전대 위에 코일을 놓고 턴테이블의 릴에서 밧줄을 당길 수도 있다.

혹은 로프를 감은 코일을 평지에 푸는 방식으로 케이블을 포설할 수 있다. 수평 회전대 위에 케이블 코일을 놓고 턴테이블 방식으로 로프를 당길 수도 있다.

하5

4) 와이어로프의 제단

와이어 로프를 제단할 때는

4) 와이어로프의 재단

와이어 로프를 재단할 때는

하3

코일 작업을 할 때는 2인 1조로 작업하여 와이어 로프가 꼬이는 것, 즉 킹크(kink)를 방지해야 한다. (이런 조치들은 안전한 작업 환경을 만들어주고, 와이어 로프의 효율적인 사용을 도와준다.)

재단을 위해 와이어를 다룰 때는 2명이 함께 작업하여 와이어가 꼬이거나 킹크(kink) 발생을 예방하는 것이 필요하다. 1인도 작업이 가능하나 2인 작업은 작업 효율성과 안전한 설치에 효과적이다.

242

하12

장치봉을

무대 배튼 시스템을

하7

해외 리깅 무대 검정시험 교재와 같은 정보를 담고 있다. 이밖에 해외 주요 제조사의 효율성 정보 구간이 반영되었다. 따라서 피팅 효율 구간에 대한 문제 출제 기준은 표의 내용으로 한정한다.

해외 무대리깅 자격시험의 피팅(fitting) 효율 기준과 같은 내용을 담고 있다. 국내외 스태프의 공동작업과 안전을 위해 피팅 효율에 관련된 출제 기준은 교재의 내용으로 한정하도록 한다.

하2

플릿(fleet) 각도는

플리트 혹은 플리(fleet) 각도는

243

하1

도르래 플릿(fleet) 각도는

도르래 플리(fleet) 각도는

상2

초과하면 연결 장치에 추가 마찰 및 마모가 발생한다. 이 조건은 또한 운전자에게 더 많은 부담을 주고 안전한 작업 부하와 장비의 수명을 감소시킨다.

플릿 혹은 인입 각도가 초과되면 장치에 추가 마모를 발생시켜 전체 시스템 수명에 영향을 미치게 되므로 최대 플릿 각도를 넘지 않도록 확인해야 한다.

245

표 5.20

사진 대체

246

표

5.21

6.35mm 항공케이블로프에

6.35mm 항공와이어로프에

259

상3

전전체 산업에서는

산업 전반에서는

261

표

표 설명 없음

라운드 슬링의 EN 강도 등급에 따른 슬링 매듭별 강도 특성 예시

하5

이 체인은 트림 체인처럼 10개 16개의 기성 제품으로 제작되며 주문 제작도 가능하다.

트림 체인처럼 10~16개의 링크로 구성된 기성 제품으로 제작되나 요청에 의해 특별 제작도 가능하다.

263

하3

그러나 이러한 섀클은 반드시

스테인리스 섀클도 반드시

269

그림

5.45

(c) 피어링크

(c) 오 링크(0-link)

271

하12

서양의 배 모양과 닮아있어, 배 모양 형태를 가지고 있다.

서양의 배 모양과 닮아 상단이 좁고 하단이 불룩한 형태를 가지고 있다.

하5

대체적으로

대체하여

272

하5

부싱, 와셔 , 나사등으로

부싱, 와셔, 나사 등으로

278

상15

최대평면에서 미터당

평면 기준 미터 당 최대

282

상2

그림 6.5dhk

그림 6.5와

289

상4

설명하고 이를 연결하여자동화 시스템의 종류와 수동 시스템의 원리들을 연결하여 설명한다.

설명하고 범위를 확장하여 자동화 시스템의 종류와 수동 시스템의 원리에 대해 다룰 것이다.

하8

무대 윈치도 목재로 제작되공 하였다.

무대 윈치 또한 목재로 제작되었다.

291

하13

적은 하중의 경우

하중이 작은 경우

293

상2

플리 앵글(flee angle)

플리 앵글(fleet angle, 인입 각도)

상5

제로 플리 앵글(Zero Fleet Angle)

제로 플리트 앵글(Zero Fleet Angle)

상6

제로 플리 앵글

제로 플리트 앵글

295

상5

추는 절대 변경시키지 않는다.

하중 조정 이외에 웨이트를 변경하지 않는다.

295

상10

플리 앵글(flee angle)

플리 앵글(fleet angle)

295

그림 6.16

설명상자

최대 플리 앵글(flee angle)

플리트 혹은 플리 앵글(fleet angle)

297

그림 6.18

하2

(b) 전통 업라이트 체인 호이스트

(b) 전동 업라이트 체인 호이스트

303

그림

6.21

사진 교체

7번 번호 추가

304

그림

6.22

사진 교체

7번 번호 추가

315

표 6.5

제목

표 6.5 와이어로프, 합성섬유 및 채인의 D/d 비율 비교표

표 6.5 와이어로프, 합성섬유 및 체인의 D/d 비율 비교표

316

하3

플리 앵글(flee angle)의

플리 앵글(fleet angle)의

334

상2

재동의 힘도

로프 제동의 힘을

335

표 6.8

스프레더 바는 단일 라인을 2개 이상의 라인을 만들어 주는 역할을 하는 액세서리로 일반적으로 피킹 라인에 연결하여 사용한다. 서머솔트 회전을 원활히 하고 간격을 확보하기 위해 사용하는 스프레더 바를 사용한다. 최근에는 무게를 줄이기 위해 스프레더 바에 탄소섬유를 적용하는 예도 있다.

일반적으로 스프레더 양 끝에는 4개의 섀클, 퀵 링크, 혹은 카라비너를 연결한다.

스프레더 바는 플레이트에서 연결되는 2개 로프 라인을 로프 간의 적정 간격을 확보하는 기능을 담당한다. 이 기능 덕분에 연기자가 로프의 간섭으로 연기자의 움직임에 의한 신체의 걸림 위험을 줄일 수 있다. 특히 서머솔트 같은 고난이도 연기에는 스프레더 바는 필수적이다. 일반적으로 2라인 구성되는 스프레더의 양 끝에는 스프레더 바와 로프를 연결하기 위해 총 4개의 소형 섀클, 퀵 링크 혹은 카라비너 등이 달리기도 한다.

336

상2

트랙을 통해 좌우로 이동할 수 있으며 트롤리를 통해 상하 이동이 가능하다.

트랙과 트롤리를 통해 수평으로 이동이 가능하고 트롤리에 도르래를 추가하여 연기자는 수직이동을 할 수 있다.

337

상10

있다.공연장의

있다. 공연장의

338

상2

스트랩은 연기자의 손목과 발목 등에 사용하며 연기자 혹은 도움을 받아 무대에 내려온 피킹 라인과 연결된 카라비너등과 같은 액세서리를 사용하여 스트랩을 연결하고

에어리얼 스트랩은연기자의 손목이나 발목을 연기자가 직접 혹은 타인의 도움으로 연결하는 로프 공중 연기용 장치이다. 주로 무대 플라잉 피킹 라인에 카라비너등을 연결한다.

343

상14

모든 장비의 사용을 승인할 의무가 있다.

모든 장비의 사용을 확인할 의무가 있다.

344

상7

추락 방지 시스템을 사용하는 경우 연기자 또는 운영자를 안전하게 회수하는 방법을 포함 해야 한다.

추락 방지 시스템을 사용하는 경우 연기자와 운영 스태프가 안전하게 복귀하는 방안도 포함해야 한다.

349

상11

바퀴를 선택할 때는 제조회사에서 지정하는 유효하중을 참고하는 것이 좋다.

바퀴를 선택할 때는 바퀴 제작사의 유효하중을 참고하는 것이 좋다.

하7

이런 경우에는 삼중 회전바퀴를 사용하는 것이 효과적인데, 삼중 회전 바퀴는 3차원으로 디자인된 무대 세트나 무거운 소품을 움직이기에 이상적이다. 이는 삼중 회전 바퀴가 360° 회전할 수 있으므로, 어떤 방향으로든 원활하게 움직일 수 있기 때문이다.

이런한 바퀴의 잠김 현상에는 삼중 회전바퀴가 효과적이다. 삼중 회전 바퀴는 3차원으로 디자인된 무대 세트나 무거운 소품을 움직이기에 적합하다. 삼중 회전 바퀴는 360° 회전할 수 있어, 어떤 수평 방향으로든 원활하게 움직일 수 있다.

351

하3

손으로 당기고 미는 방법이다.

손으로 당기고 미는 것이다.

352

하10

돌아오는 경로도 필요하므로

돌아오는 경로가 필요할 수 있다. 따라서

367

상1

자동 잠금 기능이 풀려 버릴 수 수 있다.

자동 잠금 기능이 풀려 버릴 수 있다.

368

상5

행정 거리의 길이 또한 길게 하는 데에도 무리가 없다.

승강무대의 행정 거리 조정에도 무리가 없다.

375

하4

⑤스파이어럴 승강무대(spiral lift)

스파이럴 리프트는 근대 (중략)....

⑤스파이럴 승강무대(spiral lift)

스파이럴 리프트는 근대 (중략)....

하4

스파이럴 드라이브의 구동방식은 상승할 때 나선 형태의 코일 사이에 원통 형태의 쉘이 들어가서 기둥 형태로 리프트를 밀어주면서 나설 코일을 수직으로 정렬한다. 하강할 때는 나선 코일이 적층되면서 코일 사이에 들어가서 축 역할을 해주는 원통형 쉘이 하우징 공간 으로 적층된다. 스파이럴 드라이브의 구동 방식은 상승할 때 나선 형태의 코일 사이에 원통형태의 쉘이 들어가, 기둥 형태로 리프트를 밀어주면서 나선 코일을 수직으로 정렬한다. 하 강할 때는 나선 코일이 적층되면서 코일 사이에 들어가 축 역할을 하는 원통형 쉘이 하우징 공간으로 적층된다.

스파이럴 드라이브의 구동 방식은 상승할 때 리본 형태의 나선 코일이 원통 형태의 하우징 쉘(housing shell)에서 조립되면서, 구조적인 기둥 형태를 만들게 된다. 이러한 나선 코일 기둥이 수직으로 리프트를 밀어주는 방식이다. 반대로 리프트가 하강할 때는 나선 코일이 다시 분해되면서 원통형 하우징 쉘 안에 적층된다.

378

상1

승· 하 강하는 방식으로

승강 혹은 하강하는 방식으로

381

상4

그림 7.27의

그림 7.32의

384

하10

이는 무대에서

최대 일률은 무대에서

385

하3

이러한 여러 힘의 성분을 포함하여 최대 일률을

여러 힘의 성분을 포함한 최대 일률을

386

하8

1초에 1미터만큼

1초에 1m만큼

388

상6

활용할 수 있습니다.

활용할 수 있다.

389

하14

마찰 등을 이해하는 것이 중요하다.

마찰력을 응용할 수 있어야 한다.

393

상5

이러한 회전 운동에 관한 관성을

회전 운동 관성을

394

하2

최대 토크 가속인 Taccel을 확인해보자

최대 토크 가속인 taccel을 확인해보자

(아래첨자)

397

표7.5

바퀴의 지름이 클수록 회전속도가 느리고 회선 속도가 적기 때문에 소음 발생 확률이 상대적으로 적다.

바퀴의 지름이 클수록 회전속도가 느려서 소음 발생 확률이 상대적으로 적다.

403

하5

90도까지

90°까지

409

하10

이를 돕기 위해 너트에 검점이나 화이트 페인트 마커 등을 사용해서 초기의 설치 마크를 표시하고, 너트 부의 회전을 가시적으로 판단할 수 있도록 하는 방법있다.  이는 스태프의 일반적인 육안 검사를 도와줄 수 있다. 손쉬운 대비책으로는 설치마크를 표시하여 너트 부의 회전을 가시적으로 판단할 수 있도록 조치하는 것이 좋다

육안검사 용이성을 위해 페인트 마커나 전용 볼트 체크 페인트 마커(Security check paint marker)를 사용해 너트 결합부에 바를 수도 있다. 무대 상하부의 무대기계 장치 혹은 무대 세트의 보이지 않는 볼트 고정부에 사용하면 공연 전후 혹은 정규 육안검사 시에 손쉽게 볼트 회전 여부를 점검할 수 있다.

411

하7

2중 이상을 사용할 수 있다.

2줄 이상의 롤러 체인을 사용할 수 있다.

419

하1

942mm ×드럼 10번 회전 = 1,942mm

942mm × 드럼 10번 회전 = 9,420mm

420

하9

케이블당 2개~3개의

케이블당 2~3개의

421

상5

하중만 앵커에 적용된다.

하중이 앵커에 적용된다.

429

하12

R = [eqn: R= rho `( {l} over {A} )] [V]

R = [eqn: R= rho `( {l} over {A} )] [Ω]

430

하3

② 저항의 직렬접속

② 저항의 병렬접속

(7) 키르히오프의 법칙(Kirchhoff’s law)

(7) 키르히호프의 법칙(Kirchhoff’s law)

표 8.1

전류/시간 그래프

직류와 교류의 그림이 서로 변경되어야 함

437

상5

대기계를 사용할 때,

무대기계를 설치 및 사용하기 전

439

표

8.4

보기

표 변경

아래의 표와 같이 의미를 정리하여 변경

분류 코드	케이블 코드 의미	코드에 대한 부연 설명
F	Flame Retardant	F는 난연성을 의미
CV	Cross-Linked + Poly thylene Vinyl	C는 가교된 케이블의 의미 (X로 대신하여 표현) V는 폴리염화비닐로 시스(외장)한 케이블을 의미 합쳐서 CV는 가교 폴리에틸렌 케이블을 의미함 내마모성, 내오존성, 내수성, 내약품성 전선 케이블
F-CVV	Control + PVC	F는 난연성을 의미 C는 제어용(Control) 케이블을 의미함 VV는 PVC 절연체 자켓 처리된 차폐기능 없는 케이블을 의미 F-CVV는 난연성 제어용 비닐 절연 시스템 케이블을 의미 F-CVV에 –S 가 붙으면(동 테이프 차폐), -SB가 붙으면 동 편조 차폐, -AMS는 알루미늄 마일라 차폐 처리됨을 의미한다.
VCT-F	Polyvinyl Cabtyre Cable Flexible	P는 폴리염화비닐로 시스(외장)한 케이블을 의미 CT는 캡타이어(Cabtyre) 원형코드를 의미 -F는 세선을 사용한 유연한 케이블을 의미 VCT-F는 비닐절연비닐시스캡타이어원형코드 또는 비닐캡타이어코드 전선을 의미하며 주로 옥내 300V/500V 이하의 소형 전기기구에 사용하는 전선이다.

441

표 8.5

447

상6

작동장치를 지칭합니다.

작동장치를 말한다.

449

하5

정밀한 움직임은 모터 후반 부에 내장되어 있는 피드백 시스템혹은 엔코더가 있기 때문이다.

정밀한 움직임이 가능한 것은 모터 후반 부에 내장된 피드백 시스템 혹은 엔코더가 있기 때문이다.

458

표 8.18

누름 버튼 스위치(NO)

누름 버튼 스위치(NC)

459

상 12

국내는 480v AC 모터를 주로 사용하고 있다.

국내는 결선 방식에 따라 220V/380V 겸용으로 사용하도록 제작된 경우가 많다.

462

그림 8.19

(a) 자기유지(self holding)회로 예시

(b) 인터록(interlock) 회로 예시

462

하4

인터록의 기본적인 동작회로는 b접점과 자기유지회로를 가지고 있으며, 램프과 ..을 동시 에 기동시키지 못하도록 한다. 즉 릴레이 ..와 ..를 사용하면서 각각의 길목에 상대방 b접점을 직렬로 연결하여 상대방 릴레이가 동작할 때 다른 릴레이에 전류의 흐름을 차단하게 된다.

그림 8.19 (b)에서 인터록 회로는 대칭 형태를 가지고 있다. 릴레이 X와 Y의 접점이 동시에 붙지 않도록 X의 b접점을 Y의 앞단에 두고 Y의 b접점을 X의 앞단에 두어서 각각의 길목에 상대방 b접점을 직렬로 연결되었다. 상대방 릴레이가 동작할 때 다른 릴레이에 전류의 흐름을 차단하게 된다.

471

하5

LC 프로그램의 소스 코드를

PLC 프로그램의 소스 코드를

482

표 8.28

트위스트 페어 케이블 (랜케이블)의 커넥터는 8핀 RJ45를 사용하고 있다. 이동성 케이블의 경유 아머 자켓(armor jarket) 타입의 케이블을 사용하기도 하며, 커넥터의 경우 보호 캡을 가지고 있는 경우도 있다.

내용 중복으로 삭제

484

표 8.28

표 8.28 네트워크 케이블(이더넷 케이블)의 전송 거리와 대역폭

표 8.28 네트워크의 패킷 전달 방식

끝.