무대조명 정오표

[무대예술전문인자격검정 표준교재 정오표]

24년 4월 업데이트: 196, 214, 215쪽

25년 1월 업데이트: 7, 29, 36, 40, 42, 43, 71, 136, 155, 157, 173, 197, 206, 208, 244, 279, 300, 301, 315

쪽수

위치

수 정 전

수 정 후

차례

vii

상11

3) 삼상3선식

3) 3상3선식

3

상4

구체적 방법(네크닉)

구체적 방법(테크닉)

3

하4

비율를

비율을

4

상3

현상을 발한다.

현상을 말한다.

7

② 출연자(performer)

새로운 ~~집중된다. 따라서 출연자에 대한 조명은 매우 중요한 고려 요소가 된다.

공연 ~~ 할 수도 있고 출연자를 전혀 안 보이게 하는 것도 디자인 의도가 될 수 있다.

② 연기자(performer)

새로운 ~~집중된다. 따라서 연기자에 대한 조명은 매우 중요한 고려 요소가 된다.

공연 ~~ 할 수도 있고 연기자를 전혀 안 보이게 하는 것도 디자인 의도가 될 수 있다.

10

상2

피사체/배우를

피사체/출연자를

21

상14

공연장소가 교회에서

공연장소가 성당에서

29

상2

루이 다귀에르

루이 다게르

32

하3

고광도 방전램프(HID, High Intensity Discharge)를

고광도 방전램프를

36~37

1971년 벤담의 스트랜드 랭크(Strand Rank) 기술팀은 최초의 메모리 콘솔인 ‘DDM

(Digital dimmer Memory)’을 로얄 셰익스피어 극장(Royal Shakespeare Theatre)에 설치했

다.48) 같은 해 벨기에의 ADB도 파리 오페라 가르니에(L’Opéra Garnier)에 500개의 채널을

제어할 수 있는 메모리 콘솔을 설치했다.49) 초기 메모리 콘솔은 하드 디스크와 메모리 카드

없이 펀칭 카드(punching card) 입력 방식이라는 한계가 있었지만 1974년 BBC의 의뢰로

쏜(Thorn)이 개발한 ‘Q-File’이 대단한 반응을 일으키며 본격적인 메모리 콘솔 시대가 열리

게 된다. 메모리 콘솔은 전자 메모리 시스템과 프리셋 콘솔 기능을 흡수한 콤비네이션 콘솔

(combination console) 단계를 거쳐 1980년대에 개인 컴퓨터(Personal Computer, PC)와 결

합하여 컴퓨터 콘솔로 진화하게 된다.

1967년 쏜 일렉트로닉(Thorn Electronics)이 개발한 ‘Q-File’이 BBC TV 스튜디오에 설치되며 메모리 콘솔 시대가 열리게 된다. 1971년 벤담의 스트랜드 랭크(Strand Rank) 기술팀은 메모리 콘솔 ‘DDM(Digital dimmer Memory)’을 로열 셰익스피어 극장(Royal Shakespeare Theatre)에 설치했다.48) 같은 해 벨기에의 ADB도 파리 오페라 가르니에(L’Opéra Garnier)에 500개의 채널을 제어할 수 있는 메모리 콘솔을 설치했다.49) 초기 메모리 콘솔은 하드 디스크와 메모리 카드 없이 펀칭 카드(punching card) 입력 방식이라는 한계가 있었지만, 메모리 콘솔은 전자 메모리 시스템과 프리셋 콘솔 기능을 흡수한 컴비네이션 콘솔(combination console) 단계를 거쳐 1980년대에 개인 컴퓨터(Personal Computer, PC)와 결합하여 컴퓨터 콘솔로 진화하게 된다.

38

상9

ERS를 (도치) 개발했는데

ERS를 개발했는데

40

상11

‘1,000의 얼굴을 가진 스크린’

‘1,000개의 얼굴을 가진 스크린’

42

하2

포르투니 사이클로라마(Fortuny cyclorama)66)를 설치하여

포르투니 돔(Fortuny dome)66)을 설치하여

43

상15

무대장치(빛의 무대 Lichbunne)를

무대장치(빛의 무대 Licht bühne)를

58

상5

‘프레넬’ 혹은 ‘퍼넬’이라고 한다.

일반적으로 ‘퍼넬(또는 ‘프레넬’)이라고 부른다.

59

상16

스텐더드

스텐다드

60

상3

즉 36도는 50도 ERS 보다 초점거리가 짧다.

즉 50°는 36°도 ERS 보다 초점거리가 짧다.

60

상3

치수를 표기를

치수 표기를

60

하8

조명기의 뒷부분에

조명기구의 뒷부분에

61

상2

알미늄으로

알루미늄으로

62

표3.7

WFL

Wide flood

WFL

Wide flood

64

상2

비추는 데

비추는데

64

상4

스포트라이트에 달려있는 부장착된

스포트라이트에 장착된

65

하3

전기펄스(pulse)의

전기적 펄스(pulse)의

68

표3.8

디밍셔터

5,600~6500°K

5,600~6,500K

68

표3.8

디밍셔터

재 점화 시간문제로 전원 소모가 많다.

재 점화 시간문제와 전원 소모가 많다.

71

하11

⑦ 디퓨젼 필터(diffusion filter):

⑦ 디퓨전 필터(diffusion filter):

73

하3

60825-1 표준은 다음과 같은 기준으로

60825-1 표준은 표 3.9와 같은 기준으로

74

하10

오일(mineral oil))

오일(mineral oil)

75

하11

Co2 홉합방식

Co2 혼합방식

77

하9

결합하고 좌우방향(pan)을 조절할 때 사용한다.

결합할 때 사용하고 회전 볼트는 조명기구의 좌우방향(pan)을 조절할 때 사용한다.

78

상11

제작되는데 음악 기법에서는

제작되는 음각 기법에서는

80

상4

PAR64

PAR 64

80

하1

‘컬러 체인져(color changer)’

‘컬러 체인저(color changer)’

81

하8

무대 바닥에 조명기구를 설치하기 위한 부속기구로 위치시키며

무대 바닥에 조명기구를 설치하기 위한 부속기구로 위치시키며

81

하6

바퀴가 달린 스탠드를 캐스터라고 하며

바퀴가 달린 스탠드를 캐스터라고 한다.

90

하2

파의 움직임은 한 지점에서

파동의 움직임은 한 지점에서

95

상5

이십사 색상환과

24색상환과

103

싱4

모든 광원은 서로 다른 파장의 빛을 방출하기 때문에 색을 기준으로 광원마다 다르다.

모든 광원은 서로 다른 파장의 빛을 방출하기 때문에 색이 달라진다..

103

상7

노랑 계열의 단순한 색상만 반사할 수 있다.

노랑 계열의 단순한 색상만 방출한다.

103

하3

태양광 파장과 유사하게 균일하게 분포될수록

파장과 유사하게 균일하게 분포될수록

104

하2

채도 증감률은 Color Gamut(Rg)로

채도 증감률은 Color Gamut(Rg)으로

105

상1

Rf-Rg Plot를 활용하여

Rf-Rg Plot을 활용하여

105

위 2

Color Gamut(Rg)를

Color Gamut(Rg)을

105

하2

조명기의

조명기구의

124

상2

I₁+ I₂= I₃= 0

I₁+ I₂+ I₃= 0

126

상4

② 각 저항에 흐르는 전류 세기

I = I₁+ I₂+ I₃

항목삭제 후 번호 정렬

126

상6

③ 전체 전압

V = V₁+ V₂+V₃

② 전체 전압

Vt = V₁+ V₂+V₃

126

상8

④ 각 저항에 걸리는 전압:

③ 각 저항에 걸리는 전압:

126

상13

⑤ 전체 전압(V)

④ 전체 저항(R)

127

하2

④ 전체저항

④ 전체 저항(R)

128

상4

∙ 1/R=1/R₁+ 1/R₂+ 1/R₃이 된다.

∙ R =1/(1/R₁+ 1/R₂+ 1/R₃)이 된다.

129

하3

삼상4선식

3상4선식

130

상1

삼상3선식

3상3선식

131

상2

와이(Y)결선 또는 델타(Δ)결선이라고도 하며

와이(Y)결선, 델타(Δ)결선이라 하며

131

상4

대부분 3상 L1-L2-L3 220V 모터전원으로

대부분 3상 L1-L2-L3 동력 전원으로

133

상7

3상4선식은 삼상을 Y결선하고

3상4선식은 3상을 Y결선하고

134

상3

5.4 표준전압 허용오차와 표

5.5 표준주파수 허용오차의 기술기준을 고시하고 있다.

5.4 표준전압 허용오차의 기술기준을 고시하고 있다.

136

하3

가스관은 절대로 사용하지 말아야 한다. 일반적으로 전자제품을 사용하면 경우에 따라 유도전류, EMI(Electromagnetic interference, 전자파 간섭)21)필터, 설계고장 등의 원인으로 인해 누설되는 전류가 생긴다.

가스관 사용은 금지된다. 일반적인 전자제품의 경우 유도전류나 EMI(Electromagnetic interference, 전자파 간섭)21)필터의 설계고장 등 원인으로 누설전류가 발생될 수 있다.

138

표5.7

• S ≤ 16

• 16 < S ≤ 35

• 35 < S: S/2

•	S ≤ 16	= S
• 16 <	S ≤ 35	= 16 mm²
• 35 <	S	= S/2

145

상6

정보전달을 위한 전기신 호 전송에 사용하는 전기도체는 통신 케이블이라 한다.

정보전달을 위한 전기신호 전송에 사용하는 전기도체는 통신 케이블이라 한다.

150

하5

종단접속, 전 선의 특정 지점에서

종단접속, 전선의 특정 지점에서

153

상3

부하용량에 맞춰 설치 및 사용해야 한다.

부하용량에 맞춰 설치하여 사용해야 한다.

154

하2

자동으로 선로를 차단되는 링 형태로 코일을 감은

자동으로 선로를 차단하는

155

상1

정상 여부를 확인하여야 한다. 가 내장되어 있으며 영상변류기는 누설되는 전류치를 검출하여 정격감도 이상일 경우 자동으로 선로를 차단되며 차단기 외함에 테스트 버튼을 이용하여 정기적으로 작동상태가 정상인지 여부를 확인하여야 한다.

정상 여부를 확인하여야 한다.

<삭제>

155

하2

기계 · 기구처럼 접속 전에 측정할 수 있다. 보통 가정에서 사용되는 전압이 220V이므로 종전에는

기계 · 기구와 결선 전 측정할 수 있다. 220V 전압의 경우 종전에는

156

상1

상으로 높여 안전기준을 높인 것이다.

상으로 안전기준을 높인 것이다.

157

하1

주기적으로 점검하는 것이 사고 방지에 중요하다.

주기적으로 점검해야 한다.

161

상8

주파수 변동, 순간 정전, 과도전압

주파수 변동, 순간 정전, 이상전압

162

하12

케이블 그랜드 등으로 밀봉처리 한다.

케이블 트레이 등을 이용한다.

168

하1

특히 모터 등의 저류누설 여부도

특히 모터 등의 누설전류 여부도

169

하1

중요하고

중요 하다고

173

하1

제어하지만, HMI, Xenon, MSR 등

제어하지만 HMI, Xenon, MSR 등

177

하4

발생시키지만, 세 번째 권선은

발생시키지만, 중앙의 권선은

196

하3

트위스트 페어(twisted pair) 케이블은 각 상의 데이터 케이블이 최대한 밀착된 상태로 유지되기 때문에 다양한 각도에서 유입되는 노이즈를 더욱 효과적으로 상쇄시킬 수 있다. 만약, 평행하게 분리된 데이터 케이블을 사용하게 될 경우 미세한 각도와 시간차에 의해 각 상에 유입된 노이즈 형태가 달라질 수 있으므로 수신부의 중첩과정에서 동상의 상쇄 효과가 더 낮아질 것이다.

트위스트 페어(twisted pair) 케이블은 각 상의 데이터 케이블이 최대한 밀착된 상태로 교차되어 다양한 각도에서 유입되는 노이즈를 더욱 효과적으로 상쇄시킬 수 있다.

197

주석 51

실드(shield): 중심 도선 주위를 얇은 금속 테이프로 감거나 둘러싼 전자파 장해에 대한 차례막..전기기기의 일부

차폐막 역할을 하는 것. 전기기기의

206

표6.6

open	연결된 장비가 없거나 신호선 단락
200Ω 이하	수신기 불량, 회로 합선 및 접속불량
open	상동
200Ω 이하	상동

open	연결된 장비가 없거나 신호선 단락
200Ω 이하	수신기 불량, 회로 합선 및 접속불량
open	연결된 장비가 없거나 신호선 단락
200Ω 이하	수신기 불량, 회로 합선 및 접속불량

208

주석

하3

66) 전이중(full buplex): 송수신기에

66) 전이중(full duplex): 송수신기에

214

하2

있다. 1~128개로 분류된

있다. 128개로 분류된

215

표6.11

network	sub-net
1	0
1	0
1	1
1	F
2	0
.	.
.	.
128	F

network	sub-net
0	0
0	0
0	1
0	F
1	0
.	.
.	.
127	F

244

상3

‘광량의 역비례 법칙(The inverse square law)’

빛의 ‘역제곱 법칙(The inverse square law)’

: 319pg 찾아보기 삭제 – 323pg 삽입 요망

251

표7.2

객석19

1번 실링 또는 천장투광실 (#1 ceiling 또는 #1 FOH)

2번 실링 또는 천장투광실 (#2 ceiling 또는 #2 FOH)

264

하8

나타내며 측면 조명계획도에서

나타내고 측면 조명계획도에서

264

하4

동일하며 기준으로 박스 붐처럼

동일하며 박스 붐처럼

269

하2

조명기구 번호의 기입 방식은 2. 제도 4)조명부호 입력 ①조명기구 번호에서 측면 조명

설명을 참고한다.

내용삭제

275

상11

자격검정 표준교재 『무대제도』를

자격검정 표준교재 『무대기술일반』 5장 무대기술의 실제 / 2 무대제도(Drafting)를

278

상2

내용을 반복해 기록할 필요가 없어 예를 들어

내용을 반복해 기록할 필요 없이, 예를 들어

279

하2

리어 프로젝팅(REAR PROJECTING)

리어 프로젝팅(rear projecting)

285

그림

8-24

칼라

컬러

285

그림

8-24

팔로우 스팟

팔로우 스포트라이트

289

하3

상부 구조물과 적재할 조명장비 무게를 정리한 서류다.

상부 구조물과 그 구조물에 설치하는 조명기구 및 케이블의 총 무게를 정리한 서류다.

300

상1

보조 조명디자이너(assistant lighting designer, ALD)

보조 조명디자이너(assistant lighting designer, asst. LD, ALD)

301

상11

조명감독(lighting director/ chief electrician)

조명감독(lighting director / chief electrician)

301

주석

하2

조명기를

조명기구를

307

하2

조명디자이너 및 무대감독과 및 조명감독과

조명디자이너, 무대감독 및 조명감독과

308

주석

하3

마스킹(masking):공연

마스킹(masking): 공연

311

상2

배우들과 스태프들이 이 공연장 무대에서

배우들과 스태프들이 이 공연장 무대에서

311

상16

전환을 비롯해서 조명, 음향 큐 진행 등을

전환을 비롯해서 조명, 음향 큐 진행 등을

311

하3

실제 공연처럼 장면을 끊지 않고 공연과 똑같은 조건과 방법으로 진행한다.

실제 공연처럼 장면을 끊지 않고 실제 공연과 똑같은 조건과 방법으로 진행한다.

312

하10

조명기와

조명기구와

315

상10

파이프 상단을 갤러리에 고정한다.

파이프 상단을 그리드 또는 갤러리에 고정한다.

316

상3

사다리는 평평한 곳에 설치하며 6m이상의 높이는 사다리로 작업하지 않는다.

사다리는 평평한 곳에 설치하며 3.5m를 초과한 높이에서는 작업발판 용도로 사용하지 말아야 한다.

끝.