무대음향 정오표

[무대예술전문인자격검정 표준교재 정오표]

[2차] 25년 1월: 21, 22, 26, 27, 28, 109, 164, 252, 289, 338, 353, 374, 448쪽 추가

쪽수	위치	수 정 전	수 정 후
11	그림 1-17		그림 1-17 오디오 스펙트럼
15	그림 1-21	톱니파형과 배음 구조(DB로 비교)	톱니파형과 배음 구조(dB로 비교)
20	하2	대약 1:1, 1 이상이 되면	대략 1:1.1 이상이 되면
21	그림 1-31	거리 미터(L)	거리(L)
22	상6	거리의 역제곱으로 반비례한다.	거리의 제곱에 반비례한다.
26	하2	등첨감곡선	등청감곡선
27	상3	등첨감곡선	등청감곡선
28	상2	그래프의 눈금 간격이 일정하게 표시하는 눈금이다.	주파수의 눈금 간격을 동일한 주파수 대역폭으로 표시하는 방법이다.
43~ 49	꼬리말 단원명	1. 디지탈 음향	1. 디지털 음향
67, 69	꼬리말 단원명	2. 마이크의 특징	2. 마이크의 특성
109	2	MS는 1954년 덴마크에서	MS 마이킹은 영국의 음향 엔지니어인 앨런 블럼라인(Alan Blumlein)이 1933년에 개발한 기술로서
164	8	삽입하여 잠금 장지로 설계되어 있다.	삽입하여 잠금할 수 있게 설계되어 있다.
189~225	꼬리말 단원명	2. 라우드스피커	2. 스피커
204	상9	[그림 6-35]와 같이	[그림 6-34]와 같이
	하1	그림 6-34 두 스피커의 벙렬~	그림 6-34 두 스피커의 병렬~
251	상3	대역폭은 이패스 필터와	대역폭은 하이패스 필터와
252	그림 8-6	Phase Rotator Tranfer Function	Phase Rotator Transfer Function
289	그림 9-24	워드클럭 제너레이터	워드클록 제너레이터
327~337	꼬리말 단원명	1. 공연자의 실내음향 이론	1. 공연장의 실내음향 이론
338	표11.4	ST1(Srage Support)	ST1(Stage Support)
353	그림11-23	다공질 흡음재	공명기형 흡음재
374	표12.35	6kHz(양방향 24 채널)	96kHz(양방향 24 채널)
381	하4	보다 자연스러운 공’감과 정위감을	보다 자연스러운 공간감과 정위감을
392	하7	해당 DAW가 앰비소닉스 버스(buss)를	해당 DAW가 앰비소닉스 버스(bus)를
421	그림14-19
	그림14-20
448	하1	필요한 적절한	적절한
	하3	먼저 먼저	먼저
453, 455	꼬리말 단원명	1. 음향 시스템 최적하의 개요	1. 음향 시스템 최적화의 개요
454, 460	하2 상5	캐비넷	캐비닛
465	상8	[그림 16-15]과 같이	[그림 16-15]와 같이
469	상4	디지털로 전환하는데 주로 사용하는데	디지털로 전환할 때 주로 사용하고
471	상3	이 신호를 분석을 위한	이 신호 분석을 위한
471~ 475	꼬리말 단원명	3. 스피커 시스템의의 측정 및 조정	3. 스피커 시스템의 측정 및 조정

끝.