(무대조명 Ⅲ) 정오표

[공공연장 안전 및 관련법규 정오표]

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
76	그림3.1	그림 3.1	아래 그림 참조
133	13	고무 캡타이어케이블	고무절연 캡타이어케이블(CT)
	21	클로로프렌 캡타이어케이블(RCT)	고무절연크롤로프렌 캡타이어케이블(RNCT)
	22	클로로프렌	크롤로프렌
145	18	디머에는 부하의 디밍 시 고조파로 누전차단기가 동작할 수 있기 때문에 사용하지 않아야 한다.	디머의 2차 측에 누전차단기를 설치하면 디밍할 때 누전차단기가 동작할 수 있기 때문에 사용하지 않는 것이 좋다.
147	⑪	야외공연이나 실내무대에서 습기가 많은 상태에서 사용하는 경우에는 해당 회로에 누전차단기를 설치한다.	야외공연이나 실내무대에서 습기가 많은 상태에서 가설전원을 사용하는 경우에는 분전함의 해당 회로에 누전차단기를 설치한다.
157	각주10	SCR은 무접점 반도체 릴레이로서	SSR은 무접점 반도체 릴레이로서
184	표5.3	연결된 장비가 없거나 신호선 단락	연결된 장비가 없거나 신호선 단선
		신호선 단락 또는 수신장비 불량	신호선 단선 또는 수신장비 불량
195	각주50	ACN(advanced control network)	ACN(Advanced Control Network/ Architecture for Controls Networks)
		차세대 기준을 제공하기 위하여 준비된다.	차세대 기준을 제공하기 위하여 준비되고 있다.

<그림3.1>

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
232	표6.25		아래 표 참조

컬러 목록 (COLOR LIST) Page 1 / 1
공연제목 :														날짜 :
연출 :														공연장 :
디자이너 :														단체명 :
위치	147			120		105		165		204	158	158	124	141	153	117			119	180	71	116		106	205	205
	8"	6“	S	8"	6"	8"	8"	6"	8"	8"	8"	6"	6"	8"	8"	6"	S	8"	8"	8"	8"	6"	8"	8"	6"	8"
1 Hoist	4								2						6
Pro. BG	4	2	4		4		4			9	6			4
조명봉 1	1	5			4		4				1		4
장치 20					4		4
조명봉 2		1	6								4							4	4		4
장치 32																16
조명봉 3																							8	8
세트 41		8
세트 45					2									5
리어 1
리어 2						1																8
리어 3
계	9	16	10		14	1	12		2	9	11		4	9	6	16		4	4		4	8	8	8
1 F.O.H		4		4																						8
2 F.O.H						4														4	4				4
발코니
계		4		4		4														4	4				4	8
Tower(R)	4								3
Tower(L)	4								3
Floor&Set			2					16		16		24					2				4			7
계	8		2					16	6	16		24					2				4			7
총계	17	20	12	4	14	5	12	16	8	25	11	24	4	9	6	16	2	4	4	4	12	8	8	14	4	8
* 5kw Fresnel - L165, L105, L119 : 각 1EA * Upper C.Y.C - L201, L120 각 : 18 EA / Lower C.Y.C - L106 : 28 EA

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
251	표7.1		일부내용수정 및 누락분 삽입(아래표 참조)

날짜	시간	무대	조명	음향	무감&기타
9/4 화	09:00-12:00	장치반입& 하부설치(Wagon)	장비반입 상부매달기	장비반입 상부매달기	반입장비확인 바닥마킹
	12:00-13:00	<식사 및 휴식>
	13:00-17:00	하부설치(Wagon)	상부/하부 매달기	P.A설치, 튜닝	SM데스크/ 통신 장비 점검
	17:00-18:00	<식사 및 휴식>
	18:00-21:00	상부설치(Stage)	하부 매달기	악기&마이크설치	분장실 확인
	21:00-22:00	Wagon in & out	점등 상태 확인	악기&마이크설치	막 높이 설정
9/5 수	09:00-12:00	장치마무리	상부 맞추기		무대/조명 지원 및 점검
	12:00-13:00	<식사 및 휴식>
	13:00-17:00	대소도구 배치확인	상부 맞추기	라인 점검	무대/조명 위치 확인
	17:00-18:00	<식사 및 휴식>
	18:00-22:00	Wagon IN(고정) Detail	F.O.H 맞추기 측면/바닥 맞추기	자막 점검	무대/조명 위치 확인
9/6 목	09:00-12:00	Masking & Detail 상부 메모리	입력/Light RH	유무선 통신/ 안내방송 점검	의상/소품 반입 연출/디자이너 데스트 설치
	12:00-13:00	<식사 및 휴식>
	13:00-15:00	Masking & Detail	Light RH	Sound RH	배우/분장팀 확인 분장시작
	15:00-17:00	Tech RH. (Cue to Cue) Staff Only
	17:00-18:00	<식사 및 휴식>
	18:00-19:00	안전점검	수정보완	Sound RH	안전교육 Spacing

* 굵은 글씨 부분만 수정