(무대조명 II) 정오표

[공공연장 안전 및 관련법규 정오표]

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
86	그림3.6	위에서 4번째 그림/ 빨강, 빨강, 파랑	빨강, 초록, 파랑

쪽

번호

줄

번호

잘못된 내용

수정내용

113

11

컨트록 박스

컨트롤 박스

117

표4.4

Very narrow(UNSP)

narrow(NSP)

medium(MFL)

wide(WFL)

Very narrow spot(VNSP)

Narrow spot(NSP)

Medium flood(MFL)

Wide flood(WFL)

Very narrow(VNSP)	narrow sopt(NSP)	medium flood(MFL)	wide flood(WFL)
빛의 폭이 제일 좁으며 빛의 테두리가 분명하다	빛의 폭이 좁으며 빛의 테두리가 분명치 않다	빛의 폭이 넓으며 빛의 테두리가 분명치 않다	빛의 폭이 가장 넓으며 빛의 테두리가 분명치 않다
9도-12도	10도-14도	11도-24도	70도
CP60 / CP86	CP61 / CP87	CP62 / CP88	CP59 / CP95

121

단상2선식

단상2선식은 110V  또는 220V의 전압을 만들어 내는 연결을 말하며 공급능력이 적어 분기선이나 선로 말단의 적은 용량 부하에 사용된다. 이 때 한 개의 선은 전압선(Hot line)으며 다른 한 선은 중성선(neutral)이 된다. 단일 전압 방식으로 공사비가 저렴하나 3상 부하에는 사용할 수 없다.(p.122 그림에서 110V로 되어있는 것은 110V(220V)로 수정)

단상3선식

두 개의 전압선과 한 개의 중성선을 사용하여 110V와 220V의 전압을 동시에 얻게 되는 연결 방법이다. 중선선과 전압선을 연결시키면 110V의 전압을 얻을 수 있으며 전압선과 전압선은 220V의 전압을 얻을 수 있다.

3상4선식

3상 4선식 : 한 개의 중선선과 세 개의 전압선이 사용되며, 전압선과 중성선 사이에서 220V의 전압을 얻게 되고, 전압선과 전압선 사이에서는 380V의 전압을 얻는다. 이 방식은 전압을 두 가지로 나누어 활용할 수 있는 편리한 장점이 있으므로 국내 대부분의 공연장이나 스튜디오에서 사용하고 있다. 이러한 배선을 위한 배전판에는 안전을 위한 시스템 접지(system frounding)가 되어 있다. 접지는 전기의 이상전압을 억제하고 지락시 고장전류로부터 신체의 상해, 화재, 기기의 손상 등을 예방하며 각종 제어기기를 안전하게 동작시키기 위해 반드시 필요하다. 접지선은 녹색의 나사에 연결하도록 구분하였다. 현재 국내에서는 3상 4선식을 채택하여 220V/380V 승압을 실시하고 있다. (p. 122 현재 그림에서 되어있는 110V는 전부 220V로 수정하고 220V는 380V로 수정)

122

그림4.18

139

표5.1

일반적 심벌

빈칸을 채움

명칭	형태	국제 심볼	일반적 심볼	내용
플러드 라이트 (floodlight)				조명기 빛의 확산이 100도-180도인 조명기로 엎어 호리젼트라이트 혹은 로어 호리젼트 라이트에 주로 사용된다
빔 (beam)				조명기 빛의 확산이 180도 이상인 조명기
스포트 렌즈 (spotlens)				플라노 콘벡스 렌즈 (plano convex lens)
엘립소이달 (ERS)				프로파일 스포트라이트 (profile spotlight)
파라이트 (par)				램프와 반사경이 붙어있는 조명기 (sealed-beam spotlight)
퍼넬 (fresnel)				퍼넬렌즈 (fresnel lens)
리플렉터 스포트라이트 (reflector spotlight)				한 개의 반사경이 고정되어 있으며 빛의 각도는 램프나 렌즈를 조절하여 가능한 조명기
스페셜 플러드 라이트 (special floodlight)				조명빛의 지름이 100도 이내의 필드앵글을 가진 조명기로 빛의 테두리가 분명치 않은 조명기
이펙트조명기 (effects rojector)				모든 종류의 이펙트용 조명기

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
172	8	채널 배선표(channel hook-up sheet)	채널 목록(channel hook-up
172	10	디머 배선표 (dimmer hook-up sheet)	디머 목록 (dimmer hook-up)
177		6.7.3 작업일정표	아래표와 같이 수정(작업일정표의 예)

날짜	시간	무대	조명	음향	기타
11. 17 (일)	08:40〜09:00		작업설명
	09:00〜10:20	상부 세트달기	상부 조명달기
	10:20〜10:40	무대정리 및 휴식	무대정리 및 휴식
	10:40〜12:00	상부 세트달기	상부 조명달기
	12:00〜13:00	무대정리, 식사 및 휴식
	13:00〜14:50	상부 세트달기	무대조명설치	System 체크
	14:50〜15:10	무대정리 및 휴식	무대정리 및 휴식
	15:10〜17:00	상부 세트달기	무대조명설치
	17:00〜18:00	무대정리, 식사 및 휴식
	18:00〜19:50	하부 세트설치	F.O.H 조명달기
	19:50〜20:10	무대정리 및 휴식	무대정리 및 휴식
	20:10〜21:50	하부 세트설치	F.O.H 조명달기
	21:50〜22:00	무대정리 및 작업종료
11. 18 (월)	08:40-09:00		작업설명
	09:00〜10:20	언덕 손질	무대 초점마추기
	10:20-10:40	무대정리 및 휴식	무대정리 및 휴식
	10:40-12:00	언덕 손질	무대 초점마추기
	12:00〜13:00	무대정리, 식사 및 휴식
	13:00〜14:50	언덕 손질	F.O.H 초점마추기	System Tuning
	14:50-15:10	무대정리 및 휴식	무대정리 및 휴식
	15:10-17:00	언덕 손질	F.O.H 초점마추기
	17:00〜18:00	무대정리, 식사 및 휴식
	18:00〜21:50	대소도구 배치	메모리 (작업원 별도작업)	Mic 설치 통신장비 분배	분장실 정리 배우도착
	21:50-22:00	정리 및 작업종료
11. 19 (화)	09:00〜12:00	최종점검	최종점검	Sound Rh. & Volume Fix	매표소 &판매대 설치
	12:00〜13:00	식사 및 휴식
	13:00〜15:00	Technical 리허설(Cue to Cue)			객석/로비점검 진행요원교육
	15:00〜17:00	Dress 리허설(Final)
	17:00〜18:00	식사 및 휴식
	18:00〜19:00	최종점검			진행요원배치
	19:00〜19:30	House Open
	19:30〜20:30	공연
	20:30〜21:00	뒷정리 및 Note(분장실)